# Memeriksa suhu pemanas

## Biarkan printer menyala selama 15 menit, matikan dan hidupkan daya

1
  Biarkan printer menyala selama 15 menit.

2
  Matikan dan nyalakan daya menggunakan tombol Daya atau mencabut kabel daya AC, lalu colokkan kembali.
  Jika pesan kesalahan masih ada, printer memerlukan perbaikan.

Untuk menggunakan produk dengan aman, ikuti petunjuk di bawah ini.

- Tancapkan steker langsung ke colokan daya AC.
- Jangan menghubungkan lebih dari satu steker ke satu colokan.
- Pilih lokasi dengan suhu antara 10°C hingga 32,5°C (50°F hingga 90,5°F) dan kelembapan antara 20% hingga 80% (tanpa kondensasi).