# Перевірка температури нагрівача

## Залиште пристрій на 15 хвилин, вимкніть і увімкніть живлення

1
  Залиште пристрій на 15 хвилин.

2
  Вимкніть та увімкніть живлення за допомогою кнопки живлення або від’єднайте кабель живлення від розетки та знову під’єднайте його.
  Якщо повідомлення про помилку не зникло, пристрій потребує ремонту.

Для безпечного використання пристрою виконуйте такі вказівки.

- Вставляйте вилку безпосередньо у розетку.
- Не підключайте до однієї розетки декілька вилок.
- Зберігайте пристрій у місці з температурою в межах від 10 °C до 32,5 °C (50 °F та 90,5 °F) та вологістю в межах від 20% до 80% (без конденсації).