# A fost detectată o instabilitate în alimentarea cu curent electric

## Opriţi şi apoi reporniţi imprimanta

Opriţi şi apoi reporniţi aparatul de la butonul de pornire sau scoateţi cablul de alimentare de la reţeaua de c.a. şi apoi reintroduceţi cablul în priză.

Pentru a utiliza produsul în siguranţă, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos.

- Introduceţi ştecherul direct în priza de alimentare cu c.a.
- Nu conectaţi mai multe ştechere într-o singură priză.
- Nu conectaţi aparatul la un UPS sau la un generator electric privat.