# Preverjanje temperature grelnika

## Napravo pustite mirovati 15 minut, nato jo izklopite in znova vklopite

1
  Napravo pustite mirovati 15 minut.

2
  Napravo izklopite in znova vklopite z gumbom za vklop/izklop ali izključite in nato znova vključite napajalni kabel.
  Če je sporočilo o napaki še vedno prikazano, je napravo treba popraviti.

Za varno uporabo izdelka sledite spodnjim navodilom.

- Vtikač vključite neposredno v omrežno vtičnico.
- V eno omrežno vtičnico vključite samo en vtikač.
- Izberite prostor, kjer je temperatura vedno med 10 °C in 32,5 °C (50 °F in 90,5 °F), vlaga pa med 20 % in 80 % (brez kondenzacije).