# De temperatuur controleren

## Laat de machine 15 minuten rusten, schakel de machine uit en weer in

1
  Laat de machine 15 minuten rusten.

2
  Zet de machine uit en aan met de aan/uit-knop of trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in.
  Als de foutmelding niet verdwijnt, is een reparatie noodzakelijk.

Houd u aan het volgende voor een veilig gebruik van het product.

- Steek de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos.
- Sluit niet meerdere stekkers op één stopcontact aan.
- Kies een plaats met een stabiele temperatuur tussen 10 °C en 32,5 °C (50°F en 90,5°F) en een luchtvochtigheid van 20% tot 80% (zonder condensatie).