# การตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ทำความร้อน

## ปล่อยให้เครื่องทิ้งไว้โดยปราศจากการใช้งานทำงานเป็นเวลา 15 นาที จากนั้น ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

1
  ปล่อยให้เครื่องทิ้งไว้โดยปราศจากการใช้งานทำงานเป็นเวลา 15 นาที

2
  ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยใช้ปุ่มเปิดปิดเครื่อง หรือทำการถอดปลั๊กสายไฟ AC และเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
  หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังไม่หายไป คุณจำเป็นต้องส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์บริการ

เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า AC โดยตรง
- ห้ามเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบแต่ละตัวมากกว่าหนึ่งปลั๊ก
- เลือกตำแหน่งที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 32.5°C (50°F ถึง 90.5°F) และความชื้นอยู่ระหว่าง 20% ถึง 80% (โดยไม่มีการควบแน่น)