# Проверка температуры нагревателя

## Оставьте устройство на 15 минут, выключите и включите питание

1
  Оставьте устройство на 15 минут.

2
  Выключите и включите питание при помощи кнопки выключения питания, или отсоединив сетевой шнур, а затем вновь подсоединив его.
  Если сообщение об ошибке не исчезает, устройство требует ремонта.

Для безопасного использования изделия следуйте инструкциям ниже.

- Вставляйте вилку непосредственно в сетевую розетку.
- Не подключайте к одной розетке несколько вилок.
- Выбирайте место, температура в котором поддерживается в диапазоне от 10°C до 32,5°C (от 50°F до 90,5°F) и влажность – от 20% до 80% (без конденсации).