# Проверка на температурата на нагревателя

## Оставете устройството да престои 15 минути, изключете, след това включете захранването

1
  Оставете устройството да престои 15 минути.

2
  Изключете и след това включете захранването от бутона за захранването или разкачете и след това свържете захранващия кабел.
  Ако съобщението за грешка все още се показва, устройството трябва да се ремонтира.

За да използвате продукта безопасно, моля, следвайте инструкциите по-долу.

- Включете щепсела директно в електрическия контакт.
- Не включвайте повече от един щепсел в един електрически контакт.
- Изберете място, където температурата е между 10°C и 32,5°C, (50°F и 90,5°F) а влажността между 20% и 80% (без кондензация).