# Kontrola teploty zapékací jednotky

## Ponechte zařízení v klidu po dobu 15 minut, potom vypněte a zapněte napájení

1
  Ponechte zařízení v klidu po dobu 15 minut.

2
  Vypněte a zapněte napájení pomocí tlačítka napájení nebo odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte.
  Pokud chyba přetrvává, je nutná oprava zařízení.

Chcete-li produkt bezpečně používat, postupujte podle bodů níže.

- Zasuňte zástrčku přímo do elektrické zásuvky.
- Nepřipojujte více než jednu zástrčku do jedné zásuvky.
- Vyberte umístění, kde se teplota pohybuje v rozmezí 10 °C až 32,5 °C (50 °F až 90,5 °F) a vlhkost mezi 20% až 80% (bez kondenzace).