# Manutenzione del tamburo

## Pulire il filo corona all'interno dell'unità tamburo

1
  Aprire il coperchio ed estrarre il gruppo tamburo.

2
  Pulire il filo corona facendo scorrere da un lato all'altro, per 3 volte, la linguetta verde posta sull'unità tamburo.
  Assicurarsi di riportare la linguetta nella posizione iniziale (1).

3
  Reinserire il gruppo tamburo nell'apparecchio e chiudere il coperchio.