# Kontrollere varmeelementets temperatur

## La maskinen stå i 15 minutter, og slå deretter strømmen av og på

1
  La maskinen stå i 15 minutter.

2
  Slå strømmen av og på med strømknappen eller ta ut vekselstrømkabelen og sett den inn igjen.
  Maskinen må repareres hvis feilmeldingen fortsatt vises.

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke produktet sikkert.

- Sett støpselet direkte i et vekselstrømuttak.
- Ikke sett mer enn ett støpsel i ett uttak.
- Velg en plassering hvor temperaturen forblir mellom 10 °C og 32,5 °C (50°F og 90,5°F), og fuktigheten er mellom 20 % og 80 % (uten kondensasjon).