# Sprawdzanie temperatury grzałki

## Pozostaw urządzenie na 15 minut, wyłącz i włącz zasilanie

1
  Pozostaw urządzenie na 15 minut.

2
  Wyłącz i włącz zasilanie, naciskając przycisk zasilania lub odłączając przewód zasilania AC i podłączając go ponownie.
  Jeżeli komunikat o błędzie wciąż występuje, konieczna jest naprawa urządzenia.

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami.

- Włóż wtyczkę bezpośrednio do gniazda zasilania AC.
- Nie podłączaj więcej niż jednej wtyczki do jednego gniazda.
- Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10°C do 32,5°C (od 50°F do 90,5°F), a wilgotność powietrza należy do zakresu od 20% do 80% (bez kondensacji).