# Обнаружена нестабильность источника питания

## Выключите и включите питание

Выключите и включите питание при помощи кнопки выключения питания, или отсоединив сетевой шнур, а затем вновь подсоединив его.

Для безопасного использования изделия следуйте инструкциям ниже.

- Вставляйте вилку непосредственно в сетевую розетку.
- Не подключайте к одной розетке несколько вилок.
- Не подключайте устройство к ИБП или частному электрическому генератору.