# Isıtıcı sıcaklığını kontrol etme

## Makinenin 15 dakika beklemesine izin verin, gücü kapatıp açın

1
  Makinenin 15 dakika beklemesine izin verin.

2
  Güç düğmesini kullanarak gücü kapatıp açın veya AC güç kablosunu çıkarıp tekrar bağlayın.
  Hata mesajı halen duruyorsa makinenin onarıma ihtiyacı vardır.

Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için, lütfen aşağıdakileri takip edin.

- Fişi doğrudan AC güç çıkışına takın.
- Bir çıkışa birden fazla fiş bağlamayın.
- Sıcaklığın 10°C ila 32,5°C (50°F ila 90,5°F) arasında, nemin ise %20 ila %80 (yoğuşmasız) arasında olduğu bir konum seçin.