# A fűtőegység hőmérsékletének ellenőrzése

## Hagyja állni a készüléket 15 percig, kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be

1
  Hagyja állni a készüléket 15 percig.

2
  Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket a bekapcsológombbal vagy a tápkábel kihúzásával és visszahelyezésével.
  Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, a készüléket meg kell javíttatni.

A termék biztonságos használata érdekében tartsa be a következőket.

- A tápkábelt közvetlenül a fali csatlakozó aljzatba dugja.
- Egy csatlakozó aljzathoz ne csatlakoztasson több tápkábelt.
- Olyan helyet válasszon, ahol a hőmérséklet 10 °C és 32,5 °C (50 °F és 90,5 °F) között van, a páratartalom pedig 20% és 80% közötti (páralecsapódás nélkül).