# Întreţinerea cilindrului

## Curăţaţi firul corona din interiorul unităţii cilindrului

1
  Deschideţi capacul şi scoateţi ansamblul unităţii de cilindru.

2
  Pentru curăţarea firului corona, glisaţi butonul de culoare verde de pe unitatea de cilindru dintr-o parte în alta de 3 ori.
  Nu uitaţi să reaşezaţi butonul în poziţia iniţială (1).

3
  Aşezaţi ansamblul unităţii de cilindru înapoi în aparat şi închideţi capacul.